Для удобства эксплуатации сварочный вращатель может быть оснащен пультом управления с цифровым дисплеем для контроля, настройки и регулирования скорости вращения планшайбы. На пульте дистанционного управления находятся кнопки аварийной остановки, вкл./откл. наклона, вращения, а также регулировки скорости вращения. Также на пульте есть дисплей с отображением скорости вращения планшайбы позиционера.